様式第６号（第３条、第５条関係）

**補強コンクリートブロック造の塀**の点検表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm未満 | いいえ | はい |
| 高さ2m以下で10cm未満 | いいえ | はい |
| ３ | 鉄筋 | 壁頂、基礎には、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ9mm以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
| 壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている | はい | いいえ |
| ４ | 控壁 | 3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
| ５ | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
| ６ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
| ７ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| ８ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
| 評価 | ８項目のうち、１つでも不適合があればコンクリートブロック塀の安全対策が必要 |
| 位置 | 通学路等に面していること | いいえ | はい |

* 点検内容のうち、不明の場合は不適合とすること

**組積造の塀**の点検表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | 1.2mを超えている | いいえ | はい |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | はい | いいえ |
| ３ | 控壁 | 4m以内ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突き出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ |
| ５ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
| ６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| ７ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
| 評価 | ７項目のうち、１つでも不適合があればコンクリートブロック塀の安全対策が必要 |
| 位置 | 通学路等に面していること | いいえ | はい |

* 点検内容のうち、不明の場合は不適合とすること