様式第１号（第３条、第６条関係）

**点　検　表**

**補強コンクリートブロック造の塀**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適　合 | 不適合 |
| (1)　高さ | ２．２ｍ以下である | ☐ は　い | ☐ いいえ |
| (2)　壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で１５ｃｍ未満である | ☐ いいえ | ☐ は　い |
| 高さ２m以下で１０cm未満である | ☐ いいえ | ☐ は　い |
| (3)　鉄筋 | 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径９mm以上の鉄筋が配置されている | ☐ は　い | ☐ いいえ |
| 壁内に径９mm以上の鉄筋を縦横に８０cm以下の間隔で配置されている | ☐ は　い | ☐ いいえ |
| (4)　控え壁 | 長さ３．４m以下ごとに、計９mm以上の鉄筋を配置した控え壁で基礎の部分において壁面から塀の高さの１／５以上突出している | ☐ は　い | ☐ いいえ |
| (5)　基礎 | 丈が３５cm以上で根入れの深さが３０cm以上である | ☐ は　い | ☐ いいえ |
| (6)　傾き、亀裂 | 全体的に傾いている、又は１mm以上の亀裂（ひび割れ）がある | ☐ いいえ | ☐ は　い |
| (7)　ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | ☐ いいえ | ☐ は　い |
| (8)　その他 | 塀が土留めを兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上に設置してある | ☐ いいえ | ☐ は　い |

※点検内容が不明の項目は不適合とすること

**組積造の塀**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| (1)　高さ | １．２m以下である | ☐ は　い | ☐ いいえ |
| (2)　壁の厚さ | 各部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上である | ☐ は　い | ☐ いいえ |
| (3)　控え壁 | 長さ４m以内ごとに、壁面から各部分における壁の厚さの１．５倍以上突き出している | ☐ は　い | ☐ いいえ |
| (4)　基礎 | 根入れ深さが２０cm以上である | ☐ は　い | ☐ いいえ |
| (5)　傾き、亀裂 | 全体的に傾いている、又は１mm以上の亀裂（ひび割れ）がある | ☐ いいえ | ☐ は　い |
| (6)　ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | ☐ いいえ | ☐ は　い |
| (7)　その他 | 塀が土留めを兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上に設置してある | ☐ いいえ | ☐ は　い |

※点検内容が不明の項目は不適合とすること

|  |  |
| --- | --- |
| 評価 | 上記のうち、不適合が1つでもあれば安全対策が必要です。 |
| その他 | 塀が通学路等に面している | ☐ いいえ | ☐ は　い |